PCB 加工说明

|  |  |
| --- | --- |
| **文件名** | BE2022L-V10-24P |
| **层数** | 2 |
| **板材型号** | FR-4 建滔 KB 6160A |
| **板厚** | 1mm |
| **铜厚** | 1盎司 |
| **表面处理** | 表面喷锡/无铅 |
| **阻焊颜色** | 白色 |
| **丝印颜色** | 黑色 |
| **过孔盖油** | 是 |

**PCB文件用AD软件打开**

**注：其他要求按文件加工**

**技术沟通：**